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Основные преимущества
Высокая плотность и энергоемкость батареи GP типоразмера «крона», а также способность работать в экстремальных температурных режимах делают данный элемент питания незаменимым источником энергии в длительных поездках или путешествиях. Батарея оптимально подходит для использования в измерительных приборах, беспроводных датчиках или платежных терминалах, в других устройствах с повышенным энергопотреблением.
Долговечность
Инновационная технология высокой плотности литиевого сердечника батареи GP позволяет электроприборам работать до 5-ти раз дольше по сравнению со щелочными аналогами. Технология низкого саморазряда обеспечивает сохранение номинальной мощности при хранении элемента питании до 10 лет. Расширенный температурный режим от -40 до +60°C позволяет эксплуатировать данный элемент питания в любых условиях от домашнего использования до арктических путешествий. 
Безопасность
Батареи GP оснащены защитным механизмом от перегревания при максимальной загрузке. Щелочной электролит с литиевой основой является экологически чистым и безопасен для повседневного использования. Утилизация и переработка данных источников питания не наносит ущерба окружающей среде. 
Эксплуатация батарей GP предусматривает соблюдение определенных правил безопасности. Элементы питания не подлежат ремонту, их запрещается подвергать внешнему нагреву, вскрывать корпус во избежание опасных ситуаций. Батареи GP рекомендуется хранить в защищенном от детей месте.   
Сертификация
Литиевые батареи GP сертифицированы согласно требованиям российского ГОСТ 12.2.007.12-88 и международной системе контроля качества по стандартам ISO9001 и ISO14001.

Характеристики:
· Наименование: GP CR-V9SD-2UE1 
· Типоразмер: крона
· Тип электролита: литиевый
· Номинальное напряжение: 9В 
· Размеры: 48 x26х17мм
· Количество в блистере: 1шт.

