**Батарейки GP Photo Lithium CR123A-BC1**

Описание

* GP Photo Lithium – лучший выбор для энергоемких устройств. Батарея создана, прежде всего, для использования в фотокамерах, которые традиционно нуждаются в большом количестве энергии. Также может использоваться в фонариках и некоторых других бытовых устройствах в качестве замены батарейкам DL123A.
* Для создания этих элементов питания используется литий высокой степени очистки, который надежно и надолго обеспечит энергией ваши приборы.
* Один из важнейших плюсов литиевых элементов питания – стабильная работа в широком диапазоне температур: от –30° до +65°С.
* Литиевые батарейки имеют низкий уровень саморазряда и в год теряют не больше 2% запаса энергии.

Безопасность

* Чтобы элемент питания в приборе работал исправно, внимательно следите за соблюдением полярности при его установке.
* Батарейки GP не предназначены для повторной перезарядки, их нельзя ставить в зарядные устройства.
* Строго запрещено разбирать литиевые батарейки, деформировать их, бить, нагревать, держать возле открытого огня.
* Компания GP заботится об экологии, благополучии окружающей среды и здоровье своих пользователей. Поэтому при производстве элементов питания GP не применяются ртуть, свинец и кадмий. Лучший способ утилизировать литиевые батарейки после завершения срока работы – это поместить их в специальный контейнер или сдать в пункт приема для последующей переработки.

Характеристики:

* Типоразмер батарейки: CR123A (аналог DL123A)
* Диаметр: 17 мм
* Высота: 34,5мм
* Вес (шт.):16гр
* Напряжение: 3 В
* Тип: литиевая батарейка
* Емкость: 1500 мАч
* Температура эксплуатации: от –30 до +65°С
* Количество батареек в упаковке: 1 шт.
* Вес упаковки: 21 г
* Гарантированный срок годности: 5 лет

Литиевые элементы питания производства GP Batteries сертифицированы согласно ГОСТ и международным стандартам ISO9001 и ISO14001.