Компания GP - один из ведущих мировых производителей батареек - представляет новую, усовершенствованную линейку щелочных батареек, созданную на основе инновационной технологии G-TECH, которая выдает до 150% больше мощности в устройствах с высоким уровнем потребления энергии по сравнению с национальным стандартом ГОСТ Р МЭК 60086-2-2019. А новый экологичный дизайн бумажной упаковки позволяет свести к минимуму использование пластика и обеспечивает удобство хранения.
Новая серия GP Ultra Plus Alkaline - это больше энергии и больше приятных моментов от общения с близкими. Когда речь идет об игре с детьми, родители хотят получить максимум удовольствия от каждого момента - будь то захватывающие гонки на машинках с дистанционным управлением, воплощение детских фантазий с театром теней, организованного при помощи обычного фонарика или видеоигры со своими детьми. Новая линейка щелочных батареек наполняет жизнь энергией надолго и обеспечивает дополнительное время для игры в каждый момент.

G-TECH: инновации, лежащие в основе новой линейки
Новая улучшенная серия щелочных батареек GP с технологией G-Tech отличается высочайшей производительностью и стабильным качеством, обеспечивая длительное время непрерывной работы ваших устройств.

• Запатентованная технология защиты от протечки: дополнительное нейлоновое кольцо и антикоррозионное покрытие корпуса предотвращает разгерметизацию батарейки и обеспечивает долгое хранение.
• Благодаря использованию порошка Zinc S высокой плотности увеличена производительность при работе с мощными устройствами.
• Многокольцевой сердечник из графита высокой чистоты повышает электропроводность и сохраняет мощность для использования в течение более длительного времени.

Батарейки GP G-Tech изготавливаются на роботизированных производственных линиях высокой точности. Каждая батарейка производится с соблюдением всех международных требований к качеству.

Простой и экологичный выбор
Линейка G-TECH - это не только мощность, но и более экологичный выбор. Новая упаковка сделана из бумаги с меньшим количеством пластика, чернила используются на основе сои, а дизайн ориентирован на удобство пользователя с возможностью повторного закрытия.

Благодаря более длительному использованию энергии G-TECH уменьшается количество отходов и снижается потребность в замене батареек.

Элементы питания типоразмера ААA, одни из самых распространенных и востребованных размеров в бытовых приборах. В упаковке содержатся четыре алкалиновые батарейки, их хватит сразу на несколько устройств, нуждающихся в электропитании.
Безопасность
· Соблюдайте полярность при установке элементов питания в устройство.
· Не рекомендуется одновременно устанавливать в устройство батарейки разных химических систем и производителей, а также новые и уже использованные элементы питания. 
· Батарейки не предназначены для перезарядки. Это одноразовые батарейки и их нельзя устанавливать в зарядные устройства.
· Алкалиновые батарейки запрещено деформировать, разбирать или бросать в огонь. Не давайте батарейки детям. Это подвергает опасности их здоровье.
· Храните элементы питания в сухом прохладном месте, а по окончании срока годности, сдайте их в специальные контейнеры для последующей переработки.

Характеристики:

· Напряжение: 1,5 В
· Температура хранения: до +45°С при относительной влажности не более 75%
· Температура эксплуатации: от –20 до +60°С при относительной влажности до 65%

 Комплектация:
· Типоразмер: AAA (LR03)
· Технология производства: щелочные/алкалиновые
· Высота: 44 мм
· Диаметр: 10,5 мм
· Вес батарейки: 12 г
· Количество батареек в упаковке: 2 шт.
· Срок годности: 10 лет

